**Getzner Werkstoffe GmbH**Herrenau 5  
6706 Bürs  
Österreich

Tel. +43-5552-201-0  
Fax +43-5552-201-1999  
[info.buers@getzner.com](mailto:info.buers@getzner.com)  
www.getzner.com

Ausschreibungstext

Trittschallentkoppelung: Getzner Treppenlager SB10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | m | **Getzner Treppenlager SB10**  Auflagerbereich befreien von grober Verschmutzung, überstehende Steine und Betonspitzen abschlagen, liefern und Einbau einer trittschalldämmenden Treppenlagerung entsprechend den Herstellervorschriften.  Treppenlager aus Polyurethan-Elastomer mit Polyethylen-Schaum zur Sicherung der umlaufenden senkrechten sowie horizontalen Auflagerfuge Füllmaterial, volumenelastisch, frei von Weichmachern  **Fabrikat: Getzner Treppenlager**  **Typ: SB 10 oder gleichwertig**  **Dicke: 12 mm**  **Lieferlänge: 1500 mm**  **Max. Bemessungslast VRd: 75 kN/m**  **Max. Bemessungslast HRd: 5 kN/m**  **Trittschallverbesserungsmaß ΔLw: 31 dB**  **Brandverhalten: Klasse E**  Für das Bauvorhaben benötigte Mengen:  SB10 S \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lfm  SB10 I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lfm  SB10 L \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lfm  SB10 Z \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lfm  Fugen und Stöße sind mit geeignetem Klebeband zu verkleben, um Schallbrücken zu vermeiden.  Ein schalltechnischer Nachweis durch eine externe Prüfstelle nach DIN 7396 ist vom Bieter von abweichenden Produkten bei Angebotsabgabe vorzulegen.  Einbauort: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ausschreibungstext Getzner Treppenlager SB10 de  © by Getzner Werkstoffe GmbH | 01-2015  EUR/lfm  EUR/lfm  EUR/lfm  EUR/lfm |
|  |  | **Summe EUR:** |  |